
WELLIT

Een inbouw LED downlighter met een behuizing uit aluminium in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een diffusor uit polycarbonaat. De dunne rand van het toestel sluit heel subtiel aan op het plafond. Daarbij is het toestel 25° kantelbaar in verschillende richtingen. Door de koelribben op de achterkant van het toestel wordt er steeds passief gekoeld. Het toestel behoort tot een productfamilie met volgende afmetingen: Ø80, Ø110, Ø140.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø80x60 Boorgat: Ø73 | Inbouwdiepte: min 70

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K 4000K  
Gradenhoek: 19°/ 26°/ 41°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI, DIM Push  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: Anti-glare Honeycomb Louver




WELLIT M

Een inbouw LED downlighter met een behuizing uit aluminium in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een diffusor uit polycarbonaat. De dunne rand van het toestel sluit heel subtiel aan op het plafond. Daarbij is het toestel 25° kantelbaar in verschillende richtingen. Door de koelribben op de achterkant van het toestel wordt er steeds passief gekoeld. Het toestel behoort tot een productfamilie met volgende afmetingen: Ø80, Ø110, Ø140.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø110x79 Boorgat: Ø102 | Inbouwdiepte: min 100

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K 4000K  
Gradenhoek: 14°/ 20°/ 34°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI, DIM Push  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Anti-glare Honeycomb Louver



WELLIT L

Een inbouw LED downlighter met een behuizing uit aluminium in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een diffusor uit polycarbonaat. De dunne rand van het toestel sluit heel subtiel aan op het plafond. Daarbij is het toestel 25° kantelbaar in verschillende richtingen. Door de koelribben op de achterkant van het toestel wordt er steeds passief gekoeld. Het toestel behoort tot een productfamilie met volgende afmetingen: Ø80, Ø110, Ø140.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø140x110 Boorgat: Ø133 | Inbouwdiepte: min 130

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K 4000K  
Gradenhoek: 14°/ 20°/ 34°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI, DIM Push  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Anti-glare Honeycomb Louver

