LINE 48V

Een LED railspot vervaardigd uit aluminium met een diffusor uit polycarbonaat. Het toestel kan geplaatst worden op een 48V laagspanningsrail, daardoor kunnen er unieke lichtontwerpen ontworpen worden met een volledig lijnenspel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
567x23x25  
1128x23x25

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B50 50.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K  
Gradenhoek: 101° | 101°  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: MacAdam Step3  
Garantie: 5 jaar

