
SWAP S

Een ronde LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø69x76 Boorgat: Ø62 | Inbouwdiepte: min. 86  
 Bezel: Ø82

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 33°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




SWAP M

Een ronde LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø82x81 Boorgat: Ø75 | Inbouwdiepte: min. 91  
 Bezel: Ø95

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 42°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI   
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



SWAP L

Een ronde LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø92x96 Boorgat: Ø85 | Inbouwdiepte: min. 106  
 Bezel: Ø105

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 40°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI   
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




SWAP XL

Een ronde LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø108x96 Boorgat: Ø101 | Inbouwdiepte: min. 120  
 Bezel: Ø130

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 43°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI   
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




SWAP M ASYMMETRIC

Een ronde LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø82x85 Boorgat: Ø75 | Inbouwdiepte: min. 95  
 Bezel: Ø95

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 45°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI   
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




SWAP L ASYMMETRIC

Een ronde LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø92x98 Boorgat: Ø85 | Inbouwdiepte: min. 108  
 Bezel: Ø105

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 43°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI   
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar




SWAP SQUARE

Een vierkante LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
92x92x96 Boorgat: 85x85 | Inbouwdiepte: min. 106  
 Bezel: 105x105

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 44°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI   
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



SWAP SQUARE ASYMMETRIC

Een vierkante LED downlighter met inbouwbasis uit aluminium in de beschikbare kleuren wit, rood, goud, grijs en zwart met een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn subtiele vormgeving lijkt het toestel discreet aan te sluiten in het plafond. Aan de achterkant van het toestel zijn koelribben aanwezig die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld wordt. De meegeleverde extra verstelring is optioneel te gebruiken om het toestel in een bestaand boorgat te plaatsen. Het toestel maakt onderdeel uit van een productfamilie met verschillende vormen (rond en vierkant), daarnaast bestaat er een symmetrische versie, maar ook een asymmetrische versie en dit in verschillende maten: Ø69, Ø82, Ø92, Ø108, 92x92.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
92x92x98 Boorgat: 85x85 | Inbouwdiepte: min. 108  
 Bezel: 105x105

Beschermingsgraad: IP20  
 Ook beschikbaar in IP54 (extra bezel niet compatibel)  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
 CRI97 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 52°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Phase Cut, DIM push en DIM DALI   
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

