TOP

Een cilindrische LED opbouw armatuur met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met met hoogglans facetreflector. De langwerpige kokervorm en minimalistische afmetingen zorgen voor een sobere vormgeving.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø40x100  
Ø40x47

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 20°/ 30°/ 56°  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: MacAdam Step2  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: High Chromatic LED, Beam Mixer Diffuser, Anti-glare Honeycomb Louver

