PARABOLIC SLIM LED

Een vierkant LED plafondinbouw armatuur vervaardigd uit staal, elektrostatisch geschilderd in wit met een gepolijst aluminium microprismatisch diffusor met parabolische reflector. Deze reflector/diffusorcombinatie staat garant voor een minimale verblinding. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door de 2, 3 of 4 elegante langwerpige lichtvlakken die gelijkmatig verdeeld zijn over het toestel.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
596x596x30
1196x596x30
596x596x35
1196x296x35
596x296x30
1196x296x30
596x596x35
1196x296x35

Beschermingsgraad: IP20
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K
Omgevingstemperatuur: -15°C tot 40°C
Verblindingsgraad: UGR < 18
Certificaten: MacAdam Step3
Garantie: 2 jaar

