TUBO LED

Een cilindervormige LED pendelarmatuur met een aluminium behuizing, elektrostatisch geschilderd in de standaardkleur antraciet (alle RAL kleuren mogelijk naar keuze architect) met transparante diffusor. Het toestel maakt deel uit van een productfamilie met diverse lengtes.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø80x200

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI98 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 30°  
Omgevingstemperatuur: -20° tot 40°C  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar  
Verblindingswaarde: UGR < 26,6  
Accessoires: Tubo LED empty module  
 Afmetingen van Tubo LED empty module: 400mm  
 800mm  
 1200mm



