Innova WB ABS

Het toestel bestaat uit een trogvormige basis van recycleerbaar grijze polycarbonaat met aan de kopse zijden telkens een waterdichte stucchi aansluitwartel. De doorvoerbekabeling is standaard voorzien.  
De basis wordt werktuigloos gemonteerd op 2 roestvrijstalen clips die op het plafond worden gevezen. De reflector is vervaardigd uit witgelakte staalplaat waarop de led modules en driver zijn gemonteerd. De beschermkap is vervaardigd uit donker grijze acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), hierdoor is het toestel geschikt voor plaatsen waar weerstaan dient te worden aan hevige chemische agressieve omgevingen (zoals bv. Amoniakdampen).  
Er is een mogelijkheid om de toestellen met elkaar te verbinden door middel van meegeleverde snelconnectoren. Deze bestaan 3-, 5- of 7-polig met een draadsectie van 1,5 of 2,5 mm².  
Het toestel heeft een weide stralingshoek waardoor hij geschikt is voor plaatsen met lage plafond tot 2,5 – 5 meter zoals parkings, garages en kelders.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
1175x90x93  
1455x90x93

Beschermingsgraad: IP69  
Slagvastheid: IK06 1j  
Levensduur LEDS: L90B10 50.000h  
Lichtkleur: standaard CRI80 4000K  
 ook beschikbaar in CRI80 3000K, 5000K, 6500K/ CRI90 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DALI-dimming  
Omgevingstemperatuur: -25°C tot 50°C  
Certificaten: ENEC, HACCP  
Garantie: 5 jaar

