
AGO GARDEN

Een LED verlichtingstoestel geschikt voor grondmontage en buitengebruik. De behuizing van deze armatuur is vervaardig uit EN-6026 geanodiseerd aluminium, door zijn passiveringsbehandeling is deze zeer goed bestand tegen oxidatie. Het toestel is standaard voorzien van een 1m voorbedrade voedingskabel H0RN-F met epoxyharsbehandeling. Het toestel is een compacte cilinder en is daarbij beschikbaar in de kleuren geanodiseerd aluminium grijs, geanodiseerd aluminium zwart, geanodiseerd groen en geanodiseerd bruin. Het toestel is voorzien van een punt waarmee hij makkelijk in de grond kan geplaatst worden. Daarenboven is het toestel 120° verstelbaar.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
60x72x345

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK07 2J  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Dimbaar: Dimbare faseafsnijding  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Asymmetrische snoot anti-glare, Gekleurde filters Ago Kit samengesteld  
 uit de volgende gekleurde filters: ROOD, GROEN en BLAUW, Kabeltype   
 H05RN-F 3x1 Kabeltype H05RN-F in neopreen, sectie 3X1, Beugel Ago Voor  
 Ago installatie op beugel, hoogte: 300 mm en 500 mm



AGO WALL

Een LED verlichtingstoestel geschikt voor grondmontage en buitengebruik. De behuizing van deze armatuur is vervaardig uit EN-6026 geanodiseerd aluminium, door zijn passiveringsbehandeling is deze zeer goed bestand tegen oxidatie. Het toestel is standaard voorzien van een 1m voorbedrade voedingskabel H0RN-F met epoxyharsbehandeling. Het toestel is een compacte cilinder en is daarbij beschikbaar in de kleuren geanodiseerd aluminium grijs, geanodiseerd aluminium zwart, geanodiseerd groen en geanodiseerd bruin. Daarenboven is het toestel 120° verstelbaar.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
70x91x115

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK07 2J  
Levensduur LEDS: L70B50 50.000h  
Dimbaar: Dimbare faseafsnijding  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Asymmetrische snoot anti-glare, Gekleurde filters Ago Kit samengesteld  
 uit de volgende gekleurde filters: ROOD, GROEN en BLAUW, Kabeltype   
 H05RN-F 3x1 Kabeltype H05RN-F in neopreen, sectie 3X1, Beugel Ago Voor  
 Ago installatie op beugel, hoogte: 300 mm en 500 mm

