GLIDER TREND

Een LED rail-spot met een kegelvormige behuizing vervaardigd uit gegoten aluminium in de beschikbare kleuren wit RAL9016, zilver RAL9006 en zwart RAL9005 met een matte facetreflector. Het toestel heeft de vorm van een kegel waarvan het bovenste deel weggehaald is, in deze kegel zit dieperliggend de lichtbron verscholen. Het toestel wordt op 3& 1-F-rail gemonteerd. Van daaruit is het toestel 90° verstelbaar in verschillende richtingen. De koeling van het toestel gebeurd passief, dit door de koelribben die zich achteraan het toestel bevinden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø129x187

Beschermingsgraad: IP20  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K, 5000K  
 CRI90+ 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
Gradenhoek: 10°/20°, 24°, 30°/40°, 50°/60°  
Certificaten: MacAdam 2-Step  
Verblindingsgraad: UGR <21  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Garantie: 5 jaar

