
FOX LED

Een ultradunne ronde inbouw LED downlight met een cilindrische behuizing uit polycarbonaat en een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn rand van enkele millimeters breed lijkt het toestel moeiteloos over te gaan in het plafond. Het toestel is ideaal voor plekken waar een minimale inbouwdiepte vereist is. Het toestel is verkrijgbaar met noodverlichting en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø137 en Ø222.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø222x45 Boorgat: Ø205 | Inbouwdiepte: min. 65

Beschermingsgraad: IP45  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 112°  
Verblindingswaarde: UGR <23  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



FOX LED mini

Een ultradunne ronde inbouw LED downlight met een cilindrische behuizing uit polycarbonaat en een diffusor uit polycarbonaat. Door zijn rand van enkele millimeters breed lijkt het toestel moeiteloos over te gaan in het plafond. Het toestel is ideaal voor plekken waar een minimale inbouwdiepte vereist is. Het toestel is verkrijgbaar met noodverlichting en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø137 en Ø222.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø137x45 Boorgat: Ø122 | Inbouwdiepte: min. 145

Beschermingsgraad: IP45  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 111°  
UGR-waarde: 22,7 | 23,6  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

