SIGMA II CORNER T LED

Een LED opbouw armatuur vervaardigd uit een elektrostatisch geschilderd aluminium profiel met de keuze uit een microprismatisch diffusor (MPRM) gemaakt uit polymethylmethacrylaat of een opaal diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel lijkt uit twee delen te bestaan, twee rechten staan loodrecht op elkaar. Naast dat het toestel opbouw gemonteerd kan worden, bestaat de mogelijkheid ook om deze armatuur te pendelen.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
1117x530x75

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar  
Verblindingsgraad: UGR < 22  
Accessoires: Elektrische ophanging (grijs, wit en zwart), Sigma II 90° JOINT (grijs),  
 Sigma II End Cap PC (grijs, wit en zwart), Sigma II T JOINT (grijs), END CAP   
 (grijs en zwart), eenvoudige ophaning, Sigma/Velo/Vip G/K onzichtbare lijn  
 JOINT (grijs)

