SIGMA II TRIMLESS LED

Een balkvormige LED pendelarmatuur met een behuizing uit elektrostatisch geschilderd aluminium met een opaal diffusor van polycarbonaat. Het toestel beschikt over enkele accessoires.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
545x57x76  
1085x57x76  
1625x57x76  
2170x57x76

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 72.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: 5°C tot 35°C  
Certificaten: MacAdam SDCM 3  
Verblindingsgraad: UGR < 22

 