

BARI DL MOVE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium in de kleur wit met een diffusor uit transparant glas en hoogglans facetreflector. Het toestel is richtbaar en kan in alle richtingen 20° gedraaid worden. Op de achterzijde van het toestel zijn koelribben voorzien die het mogelijk maken om het toestel passief te laten koelen. Het toestel maakt deel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø120, Ø135, Ø155, Ø160, Ø195, Ø230, Ø235.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø135x120  
Ø160x130



Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Stralingshoek: beschikbaar in 45° en 55°  
Verblindingsgraad: UGR 21  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 35°C  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar

BARI DL FIX

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium in de kleur wit met een diffusor uit transparant glas en matte facetreflector. Op de achterzijde van het toestel zijn koelribben voorzien die het mogelijk maken om het toestel passief te laten koelen. Het toestel maakt deel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø120, Ø135, Ø155, Ø160, Ø195, Ø230, Ø235.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø155x115  
Ø195x120  
Ø230x120

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Stralingshoek: beschikbaar in 45° en 55°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Verblindingsgraad: Ø155 UGR < 18  
 Ø195 UGR < 22  
 Ø230 UGR < 20  
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 35°C  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar



BARI DL IP65 LED

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium in de kleur wit met een diffusor uit transparant glas en hoogglans facetreflector. Op de achterzijde van het toestel zijn koelribben voorzien die het mogelijk maken om het toestel passief te laten koelen. Het toestel maakt deel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø120, Ø135, Ø155, Ø160, Ø195, Ø230, Ø235.

Beschikbaar in volgende maten:  
Ø245x130 Boorgat: Ø212 | Inbouwdiepte: min. 140

Beschermingsgraad: IP65  
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 50°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 35°C  
Verblindingsgraad: UGR< 17,6 16,6 18,7 18,6 17,7 16,5   
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar

