ROMA IP54 LED

Een rechthoekige LED plafondtegel uit gepoederlakt gegalvaniseerd staal in de kleur wit met een opaal diffusor ui polycarbonaat.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
595x595x80  
1195x295x80

Beschermingsgraad: IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 35°C  
Verblindingsgraad: UGR < 19  
Certificaten: MacAdam Step3  
Garantie: 2 jaar

