ROMA CLEAN IP65 LED

Vierkant inbouwtoestel geschikt voor tegelplafond 60x60 vervaardigd uit plaatstaal en beschikbaar met verschillende diffusors: opaal, prismatisch (PRM) en microprismatisch (MPRM). Daarnaast is het toestel ook als opbouwversie beschikbaar en kan aan de hand van een accessoire ingebouwd worden in vals plafond.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
596x596x85  
1196x296x85

Beschermingsgraad: IP65  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Verblindingswaarde: UGR < 19  
Certificaten: MacAdam Step3  
Garantie: 2 jaar

