
FLO Q 150

Een opbouw LED toestel met een behuizing uit geëxtrudeerd aluminium geschilderd met UV-gestabiliseerde polyesterharsen met een krasbestendige diffusor van opaal polycarbonaat, gestabiliseerd tegen UV-straling. Het toestel is standaard verkrijgbaar in wit (RAL9003), licht grijs (RAL7044), donker grijs (RAL7021) en goud, indien gewenst kunnen andere kleuren op aanvraag verkregen worden. Het toestel wordt gemonteerd aan de hand van een beugel van gegalvaniseerd staal en pennen voor springveren. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met noodunit M3H en behoort het toestel tot een productfamilie.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
150x150x55

Beschermingsgraad: IP20  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM-DALI  
Garantie: 2 jaar




FLO Q 300

Een opbouw LED toestel met een behuizing uit geëxtrudeerd aluminium geschilderd met UV-gestabiliseerde polyesterharsen met een krasbestendige diffusor van opaal polycarbonaat, gestabiliseerd tegen UV-straling. Het toestel is standaard verkrijgbaar in wit (RAL9003), licht grijs (RAL7044), donker grijs (RAL7021) en goud, indien gewenst kunnen andere kleuren op aanvraag verkregen worden. Het toestel wordt gemonteerd aan de hand van een beugel van gegalvaniseerd staal en pennen voor springveren. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met noodunit M3H en behoort het toestel tot een productfamilie.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
300x300x55

Beschermingsgraad: IP20  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM-DALI, DIM 1-10V  
Garantie: 2 jaar




FLO Q 500

Een opbouw LED toestel met een behuizing uit geëxtrudeerd aluminium geschilderd met UV-gestabiliseerde polyesterharsen met een krasbestendige diffusor van opaal polycarbonaat, gestabiliseerd tegen UV-straling. Het toestel is standaard verkrijgbaar in wit (RAL9003), licht grijs (RAL7044), donker grijs (RAL7021) en goud, indien gewenst kunnen andere kleuren op aanvraag verkregen worden. Het toestel wordt gemonteerd aan de hand van een beugel van gegalvaniseerd staal en pennen voor springveren. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met noodunit M3H en behoort het toestel tot een productfamilie.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
500x500x55

Beschermingsgraad: IP20  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM-DALI, DIM 1-10V  
Garantie: 2 jaar



FLO R

Een opbouw LED toestel met een behuizing uit geëxtrudeerd aluminium geschilderd met UV-gestabiliseerde polyesterharsen met een krasbestendige diffusor van opaal polycarbonaat, gestabiliseerd tegen UV-straling. Het toestel is standaard verkrijgbaar in wit (RAL9003), licht grijs (RAL7044), donker grijs (RAL7021) en goud, indien gewenst kunnen andere kleuren op aanvraag verkregen worden. Het toestel wordt gemonteerd aan de hand van een beugel van gegalvaniseerd staal en pennen voor springveren. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met noodunit M3H en behoort het toestel tot een productfamilie.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
500x150x55

Beschermingsgraad: IP20  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM-DALI, DIM 1-10V  
Garantie: 2 jaar