SPIN 48V

Een LED railspot 48V met een behuizing vervaardigd uit aluminium, verkrijgbaar in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005, met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel heeft de vorm van een korte brede kegel, door de extra fijne draad geeft dit het toestel een gevoel van luchtigheid en beweeglijkheid.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
Ø75x185

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K  
Stralingshoek: 24°/ 40°  
Certificaten: MacAdam Step2  
Verblindingsgraad: UGR <25  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: Cord Accessory (2m, 3m, 5m)

