SIGMA II LED

Een balkvormige LED pendelarmatuur met een behuizing uit elektrostatisch geschilderd aluminium met een opaal, parabolische of microprismatische diffusor met een hoogglans reflector. Het toestel beschikt over enkele accessoires.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
545x57x75  
1085x57x75  
1625x57x75  
2170x57x75

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI84 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -15°C tot 40°C  
Certificaten: MacAdam SDCM 3  
Verblindingsgraad: UGR < 22  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Elektrische ophanging  
 Sigma II eindkap PC  
 Afdekkap,  
 Sigma NT verbinding  
 Onzichtbare lijnscharnieren  
 Sigma II 90° verbinding  
 Sigma II T-verbinding  
 Eenvoudige ophanging

