TORINO IP54 LED

Een rechthoekige LED opbouwarmatuur vervaardigd uit gepoederlakte staalplaat in de kleur wit met een opaal en microprismatisch diffusor. Het toestel heeft een rechthoekige vorm met een bredere rand.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen:  
595x595x65  
11195x295x65

Beschermingsgraad: IP54  
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K  
Garantie: 2 jaar

