Prima LED VP

Het toestel bestaat uit een trogvormige basis van recycleerbaar grijze polycarbonaat met aan de kopse zijden telkens een aansluitwartel. De basis wordt werktuigloos gemonteerd op 2 roestvrijstalen clips die op het plafond worden gevezen. De reflector is vervaardigd uit witgelakte staalplaat waarop de led modules en driver zijn gemonteerd. De beschermkap is vervaardigd uit opaal polycarbonaat dewelke bevestigd wordt aan het geheel door middel van roestvrijstalen clips. Het toestel kan optioneel worden voorzien van doorvoerbekabeling 1F of 3F en is beschikbaar met noodunit M1h of M3h.  
Daarnaast is het toestel voorzien van een ventilatieplug BVPB-01 uit polyamide (M12x1.5) die het toestel toelaat condensverschillen op te vangen.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
662x95x100  
1272x95x100  
1572x95x100

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK10 30J  
Levensduur LEDS: L90B10 50.000h  
Lichtkleur: standaard CRI80 4000K  
 ook beschikbaar in CRI80 3000K, 5000K, 6500K / CRI90 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DALI-dimming  
Omgevingstemperatuur: -25°C tot 45°C  
Certificaten: ENEC, HACCP  
Garantie: 5 jaar

