
TOK C H150

Een LED cilindervormig tuinpaaltje geschikt voor interieur en exterieur toepassingen, vervaardigd uit aluminium, deze is zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de kataforese-behandeling en de UV-gestabiliseerde polyesterharsverf. Het toestel is voorzien van thermoplastische bevestigingsbeugel en kan snel gemonteerd worden op standaard Ø60 palen. De bevestigingsbouten en kleine metalen, om de basis aan de grond te bevestigen, wordt standaard meegeleverd. De diffusor is vervaardigd uit transparant krasvast, UV-gestabiliseerd polymethylmethacrylaat. Daarnaast is het toestel voorzien van 1m voorbedrade kabel H05RN-F. Het toestel is beschikbaar in de kleuren wit, grijs High Tech, grijs antraciet en cortenstaal. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met 360° lichtbundel als 180° lichtbundel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
Ø130x180

Beschermingsgraad: IP66  
Slagwaarde: IK10 20J  
Lichtkleur: 4000K, 3000K, 2700K  
Lichtbundel: 180°  
Garantie: 5 jaar




TOK H150

Een LED cilindervormig tuinpaaltje geschikt voor interieur en exterieur toepassingen, vervaardigd uit aluminium, deze is zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de kataforese-behandeling en de UV-gestabiliseerde polyesterharsverf. Het toestel is voorzien van thermoplastische bevestigingsbeugel en kan snel gemonteerd worden op standaard Ø60 palen. De bevestigingsbouten en kleine metalen, om de basis aan de grond te bevestigen, wordt standaard meegeleverd. De diffusor is vervaardigd uit transparant krasvast, UV-gestabiliseerd polymethylmethacrylaat. Daarnaast is het toestel voorzien van 1m voorbedrade kabel H05RN-F. Het toestel is beschikbaar in de kleuren wit, grijs High Tech, grijs antraciet en cortenstaal. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met 360° lichtbundel als 180° lichtbundel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
Ø130x180

Beschermingsgraad: IP66  
Slagwaarde: IK10 20J  
Lichtkleur: 4000K, 3000K, 2700K  
Lichtbundel: 360°  
Garantie: 5 jaar




TOK C H400

Een LED cilindervormig tuinpaaltje geschikt voor interieur en exterieur toepassingen, vervaardigd uit aluminium, deze is zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de kataforese-behandeling en de UV-gestabiliseerde polyesterharsverf. Het toestel is voorzien van thermoplastische bevestigingsbeugel en kan snel gemonteerd worden op standaard Ø60 palen. De bevestigingsbouten en kleine metalen, om de basis aan de grond te bevestigen, wordt standaard meegeleverd. De diffusor is vervaardigd uit transparant krasvast, UV-gestabiliseerd polymethylmethacrylaat. Daarnaast is het toestel voorzien van 1m voorbedrade kabel H05RN-F. Het toestel is beschikbaar in de kleuren wit, grijs High Tech, grijs antraciet en cortenstaal. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met 360° lichtbundel als 180° lichtbundel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
Ø130x400

Beschermingsgraad: IP66  
Slagwaarde: IK10 20J  
Lichtkleur: 4000K, 3000K, 2700K  
Lichtbundel: 180°  
Garantie: 5 jaar




TOK H400

Een LED cilindervormig tuinpaaltje geschikt voor interieur en exterieur toepassingen, vervaardigd uit aluminium, deze is zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de kataforese-behandeling en de UV-gestabiliseerde polyesterharsverf. Het toestel is voorzien van thermoplastische bevestigingsbeugel en kan snel gemonteerd worden op standaard Ø60 palen. De bevestigingsbouten en kleine metalen, om de basis aan de grond te bevestigen, wordt standaard meegeleverd. De diffusor is vervaardigd uit transparant krasvast, UV-gestabiliseerd polymethylmethacrylaat. Daarnaast is het toestel voorzien van 1m voorbedrade kabel H05RN-F. Het toestel is beschikbaar in de kleuren wit, grijs High Tech, grijs antraciet en cortenstaal. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met 360° lichtbundel als 180° lichtbundel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
Ø130x400

Beschermingsgraad: IP66  
Slagwaarde: IK10 20J  
Lichtkleur: 4000K, 3000K, 2700K  
Lichtbundel: 360°  
Garantie: 5 jaar






TOK C H700

Een LED cilindervormig tuinpaaltje geschikt voor interieur en exterieur toepassingen, vervaardigd uit aluminium, deze is zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de kataforese-behandeling en de UV-gestabiliseerde polyesterharsverf. Het toestel is voorzien van thermoplastische bevestigingsbeugel en kan snel gemonteerd worden op standaard Ø60 palen. De bevestigingsbouten en kleine metalen, om de basis aan de grond te bevestigen, wordt standaard meegeleverd. De diffusor is vervaardigd uit transparant krasvast, UV-gestabiliseerd polymethylmethacrylaat. Daarnaast is het toestel voorzien van 1m voorbedrade kabel H05RN-F. Het toestel is beschikbaar in de kleuren wit, grijs High Tech, grijs antraciet en cortenstaal. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met 360° lichtbundel als 180° lichtbundel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
Ø130x700

Beschermingsgraad: IP66  
Slagwaarde: IK10 20J  
Lichtkleur: 4000K, 3000K, 2700K  
Lichtbundel: 180°  
Garantie: 5 jaar



TOK H700

Een LED cilindervormig tuinpaaltje geschikt voor interieur en exterieur toepassingen, vervaardigd uit aluminium, deze is zeer goed bestand tegen oxidatie dankzij de kataforese-behandeling en de UV-gestabiliseerde polyesterharsverf. Het toestel is voorzien van thermoplastische bevestigingsbeugel en kan snel gemonteerd worden op standaard Ø60 palen. De bevestigingsbouten en kleine metalen, om de basis aan de grond te bevestigen, wordt standaard meegeleverd. De diffusor is vervaardigd uit transparant krasvast, UV-gestabiliseerd polymethylmethacrylaat. Daarnaast is het toestel voorzien van 1m voorbedrade kabel H05RN-F. Het toestel is beschikbaar in de kleuren wit, grijs High Tech, grijs antraciet en cortenstaal. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar met 360° lichtbundel als 180° lichtbundel.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
Ø130x700

Beschermingsgraad: IP66  
Slagwaarde: IK10 20J  
Lichtkleur: 4000K, 3000K, 2700K  
Lichtbundel: 360°  
Garantie: 5 jaar

