PLUS

Een LED inbouw downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium in de beschikbare kleuren RAL 9016 en RAL 9005 met een polycarbonaat diffusor. Het toestel is cilindervormig en vertrouwd op een afgeronde balk die de verbinding mogelijk maakt tussen het plafond en de cilinder. Het toestel is 180° verstelbaar in verschillende richtingen. Aan het einde van het toestel is het mogelijk om het diafragma van het licht zoals bij een camera aan te passen, van ‘Flood’ naar ‘Spot’ of andersom.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø63x156 Boorgat: Ø62 | Inbouwdiepte: min 100  
Ø42x112 Boorgat: Ø50 | Inbouwdiepte: min 130

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Gradenhoek: 12°-51° | 10°-41°  
Certificaten: MacAdam Step 2  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: High Chromatic LED



