

PRETTUS XS PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het onderdeel uit van een productfamilie met en de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø116x76 Boorgat: Ø104

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 60°  
Verblindingsgraad: UGR < 23  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Garantie: 2 jaar





PRETTUS S PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø166x113 Boorgat: Ø154

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L90B20 100.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 65°  
Verblindingswaarde: UGR < 20  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS M PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven is het toestel verkrijgbaar met een noodunit en maakt het onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø216x116 Boorgat: Ø204

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L90B20 100.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 70°  
Verblindingsgraad: UGR <20  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS L PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven is het toestel verkrijgbaar met een noodunit en maakt het onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø266x139 Boorgat: Ø254

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L90B20 100.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 65°  
Verblindingsgraad: UGR < 20  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS S ASY

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en asymmetrische facetreflector.  
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø166x108 Boorgat: Ø154

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS M ASY

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en asymmetrische facetreflector.  
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø216x119 Boorgat: Ø204

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS L ASY

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en asymmetrische facetreflector.  
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø266x140 Boorgat: Ø254

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS XS TRIMLESS

Een ronde trimless inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde hoogglans facetreflector. Het toestel is trimless en valt dus niet op in het plafond wanneer het geïnstalleerd is. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø127x111 Boorgat: Ø136

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 60°  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS S TRIMLESS

Een ronde trimless inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde hoogglans facetreflector. Het toestel is trimless en valt dus niet op in het plafond wanneer het geïnstalleerd is. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø177x139 Boorgat: Ø185

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 69°  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar







PRETTUS M TRIMLESS

Een ronde trimless inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde hoogglans facetreflector. Het toestel is trimless en valt dus niet op in het plafond wanneer het geïnstalleerd is. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø227x149 Boorgat: Ø235

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 72 °  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 2 jaar



PRETTUS XPT

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde glans facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø251x101 Boorgat: Ø232

Beschermingsgraad: Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 72°  
Verblindingsgraad: UGR 19,6 | 20,3  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 35°C  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Garantie: 2 jaar

