FLASH NEW LED

Een LED straler vervaardigd uit een aluminium profiel in de standaard kleur zwart met gehard glas gekleurd in grijs. De reflector is vervaardigd uit aluminium. Het toestel is langwerpig en zorgt onderaan voor een rechthoekig vlak, terwijl het aan de bovenkant afgerond is. Op de bovenkant zitten koelribben die ervoor zorgen dat het toestel passief gekoeld kan worden.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
610x130x110  
720x130x110

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK10  
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h   
Lichtkleur: CRI80 4000K  
Omgevingstemperatuur: -25°C tot 40°C  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM DALI en DIM 1-10V  
Certificaten: ENEC, SDCM 3  
Garantie: 2 jaar  
Accessoires: Flash New Led Grid, Flash New LED Masking frame, Flash New Led Bracket,  
 Flash New LED Bracket 2. Adjustable, Flash New LED Wall bracket,  
 Flash LED Suspension

