HIDDEN

Een ronde LED inbouw downlighter met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een aluminium diffusor. Het toestel is 90° verstelbaar in verschillende richtingen. Wanneer het toestel op 0° staat dan ligt het verdoken in het oppervlak, wanneer het in een andere graad staat dan komt het toestel volledig uit het plafond. Het toestel beschikt over accessoires die verkrijgbaar zijn op aanvraag.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø90x115 Boorgat: Ø152

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM DALI  
Gradenhoek: 16°/ 24°/ 42°  
Certificaten: MacAdam Step 2  
Verblindingswaarde: UGR <20  
Garantie: 5 jaar  
Accessoires: Anti-glare Honeycomb Louver, Elliptical Refractor, Beam Mixer Diffuser,   
 High Chromatic LED

