
FIRST CIRCLE

Een LED inbouw downlighter met een behuizing uit gegoten aluminium in de beschikbare kleuren wit RAL9016, zilver RAL9006, zwart RAL9005 met hoogglans facetreflector. Het toestel heeft een ronde lichtbron die 35° cardanisch kantelbaar is.   
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarnaast maakt het product deel uit van een productfamilie met de volgende afmetingen: 207x185, 376x196, 553x196.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
207x185x125

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K, 5000K  
 CRI90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Gradenhoek: beschikbaar in 10°/20°, 24°, 30°/40°, 50°/60°  
Certificaten: MacAdam Step 2  
Garantie: 2 jaar




FIRST SQUARE DUO

Een LED inbouw downlighter met een behuizing uit gegoten aluminium in de beschikbare kleuren wit RAL9016, zilver RAL9006, zwart RAL9005 met een hoogglans facetreflector. Het toestel heeft een vierkante omkadering met een ronde lichtbron die 35° cardanisch kantelbaar is.   
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarnaast maakt het product deel uit van een productfamilie met de volgende afmetingen: 207x185, 376x196, 553x196.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
376x196x124

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K, 5000K  
 CRI90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Gradenhoek: beschikbaar in 10°/20°, 24°, 30°/40°, 50°/60°  
Certificaten: MacAdam Step 3  
Garantie: 2 jaar



FIRST CIRCLE SQUARE TRIO

Een LED inbouw downlighter met een behuizing uit gegoten aluminium in de beschikbare kleuren wit RAL9016, zilver RAL9006, zwart RAL9005 met een diffusor uit aluminium en hoogglans facetreflector. Het toestel heeft een vierkante omkadering met een ronde lichtbron die 35° cardanisch kantelbaar is.   
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarnaast maakt het product deel uit van een productfamilie met de volgende afmetingen: 207x185, 376x196, 553x196.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
553X196x126

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K, 5000K  
 CRI90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM 1-10V en DIM DALI  
Gradenhoek: beschikbaar in 10°/20°, 24°, 30°/40°, 50°/60°  
Certificaten: MacAdam Step 3  
Garantie: 2 jaar

