SANI

Een ronde LED plafondopbouw downlighter met een aluminium behuizing in wit met een OPAL diffusor en een hoogglans aluminium reflector. Het toestel oogt als een holle egaal witte cilinder die licht uitstraalt naar onderen. Bovendien is het toestel stof- en waterdicht .

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø90x100

Beschermingsgraad: IP54  
Levensduur LEDS: 40.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 45°C

Afbeelding met licht

Automatisch gegenereerde beschrijving 