MAKE UP

Een balkvormige LED plafond- en wandarmatuur, met een behuizing vervaardigd uit polycarbonaat en aluminium, in de beschikbare kleur wit RAL9016. De diffusor is vervaardigd uit polycarbonaat. De behuizing is balkvormig en door de diffusor die een grote hoeveelheid licht doorlaat wordt er een uniforme lichtopbrengst gebracht. Door zijn 2835 SMD chip biedt het toestel een hoge lumenoutput.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen:  
600x61x77,5  
900x61x77,5

Beschermingsgraad: IP44  
Slagvastheid: IK08  
Levensduur LEDS: L80B10 50.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K/ 4000K/ 5700K  
Gradenhoek: 150°  
Omgevingstemperatuur: -20°C tot 45°C  
Dimbaar: beschikbaar met DALI-dimming  
Garantie: 2 jaar

