
MIX LED

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9010 of  
RAL 9006 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel onderscheidt zich door zijn minimale vereiste inbouwdiepte en geïntegreerde koelribben dientengevolge het toestel passief koelen. Het toestel is beschikbaar met noodunit M1H en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø136, Ø222.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø222x40 Boorgat: Ø205 | Inbouwdiepte: min. 60

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 102°  
Verblindingswaarde: UGR <26  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar



MIX LED mini

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit aluminium RAL 9010 of  
RAL 9006 met een diffusor uit polymethylmethacrylaat. Het toestel onderscheidt zich door zijn minimale vereiste inbouwdiepte en geïntegreerde koelribben dientengevolge het toestel passief koelen. Het toestel is beschikbaar met noodunit M1H en maakt onderdeel uit van een productfamilie met volgende diameters: Ø136, Ø222.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø136x40 Boorgat: Ø122 | Inbouwdiepte: min. 60

Beschermingsgraad: IP43  
 Ook beschikbaar in IP54  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 97°  
Verblindingswaarde: UGR <26  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 5 jaar

