
BLACK FOSTER SURFACE

Een rechthoekige opbouw LED downlighter met een behuizing uit aluminium in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een diffusor uit acrylonitril-butadieen-styreen en polycarbonaat. De lichtbron zit diep verscholen in het toestel waardoor de oorsprong van het licht heel erg discreet is. Het toestel behoudt altijd dezelfde esthetiek, zowel aan als uit. Daarnaast beschikt het toestel over een anti-verblindingsoppervlak.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
53x60x85  
96x60x85  
139x60x85  
225x60x85  
440x60x85  
655x60x85

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 38°  
Dimbaar: Beschikbaar met DIM Push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Certificaten: MacAdam Step3  
Garantie: 5 jaar

