SUN LED

Een rechthoekige LED plafondopbouw armatuur uit staal, elektrostatisch geschilderd in wit met een transparante microprismatisch diffusor en een hoogglans reflector. Het toestel onderscheidt zich door zijn vormgeving, twee vlakken in de armatuur verspreiden het licht gelijkmatig door de ruimte. Het toestel is verkrijgbaar met een noodunit.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
625x625x60  
1225x300x60

Beschermingsgraad: IP44  
 Ook verkrijgbaar in IP40  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Omgevingstemperatuur: -15°C tot 40°C  
Verblindingsgraad: 625x625 UGR 14,3  
 1225x300 UGR 18,0

Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI  
Verblindingswaarde: UGR < 18  
Certificaten: MacAdam SDCM3  
Garantie: 2 jaar

