BELTR LED

Het toestel bestaat uit een trogvormige behuizing met daarin een aluminium basis met koelribben waarop de driver en ledboards bevestigd zijn. Het geheel wordt afgeschermd door een opaal difussor die de ledpunten onzichtbaar maakt. Het toestel kan volledig gereedschap loos gemonteerd worden, kan optioneel worden voorzien van doorvoerbekabeling 3F en is beschikbaar met noodunit M1h.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
610x82x91  
1170x82x91  
1450x82x91  
610x58x146  
1170x58x146  
1450x58x146

Beschermingsgraad: IP40  
Levensduur LEDS: L90B10 50.000h  
Lichtkleur: standaard CRI80 4000K  
 ook beschikbaar in CRI80 3000K, 5000K, 6500K/ CRI90 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DALI-dimming  
Omgevingstemperatuur: -25°C tot 35°C  
Verblindingswaarde: UGR < 19  
Certificaten: ENEC  
Garantie: 5 jaar

