PUCK

Een LED opbouwtoestel met een cilindrisch aluminium behuizing in de beschikbare kleuren RAL9016 en RAL9005 met een lens diffusor uit gehard glas. Deze lens zorgt ervoor dat het licht breed uitgestraald wordt, tevens wordt hierdoor de verblinding tegengegaan (UGR <19).

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø65x45  
Ø80x54  
Ø95x64

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L70B50 36.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Verblindingsfactor: UGR <19  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM DALI  
Gradenhoek: 37°/ 43°/ 45°  
Certificaten: MacAdam Step 3  
Garantie: 5 jaar

