TORINO II IP65 LED

Een IP65 LED plafondopbouwarmatuur met een behuizing uit verzinkt staalplaat met microprismatisch of opaal diffusor uit polymethylmethacrylaat uit polycarbonaat of parabolisch louvre.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
596x596x90
1195x296x90

Beschermingsgraad: IP65
Levensduur LEDS: L80B10 54.000h
Lichtkleur: CRI83 3000K, 4000K
Verblindingsgraad: UGR <19
Certificaten: MacAdam SDCM3
Garantie: 2 jaar

