Prima LED ATEX

Het toestel bestaat uit een trogvormige basis van recycleerbaar grijze polycarbonaat met aan de kopse zijden telkens een aansluitwartel. De basis wordt werktuigloos gemonteerd op 2 roestvrijstalen clips die op het plafond worden gevezen. De reflector is vervaardigd uit witgelakte staalplaat waarop de led modules en driver zijn gemonteerd. De beschermkap is vervaardigd uit opaal polycarbonaat dewelke bevestigd wordt aan het geheel door middel van roestvrijstalen clips. Het toestel kan optioneel worden voorzien van doorvoerbekabeling 1F of 3F en is beschikbaar met noodunit M1h of M3h.  
Daarnaast is het toestel ATEX gecertificeerd: Group II, Category 3 (zone 2,22) voor volgende omgevingen:  
II 3G Ex ec IIC T6 Gc  
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
1272x100x145  
1572x100x145

Beschermingsgraad: IP66  
Slagvastheid: IK10 30J  
Levensduur LEDS: L80B20 50.000h  
Lichtkleur: standaard CRI80 4000K  
 ook beschikbaar in CRI80 3000K, 5000K  
Certificaten: ATEX AR19ATEX004  
Omgevingstemperatuur: -25°C tot 55°C  
Garantie: 5 jaar

