IMOLA

Een rechthoekige LED plafondtegel uit geschilderd plaatstaal in wit met een mogelijkheid in verschillende soorten diffusors: parabolic (PAR) en microprismatisch (MPRM). Direct-indirect paneelarmatuur met zijdelingse opalen delen voor een zachte en gelijkmatige verlichting. Door speciale lamellen en hoogwaardige microprismatische materialen wordt een hoge verblindingsbescherming bereikt.

Beschikbaar in volgende afmetingen:   
595x595x73   
1195x295x66

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 72.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Verblindingsgraad: UGR < 19  
Certificaten: MacAdamSDCM 3  
Garantie: 2 jaar

