PARABOLIC LED

Een vierkant LED plafondinbouw armatuur vervaardigd uit staal, elektrostatisch geschilderd in wit met een gepolijst aluminium microprismatisch diffusor met parabolische reflector. Deze reflector/diffusorcombinatie staat garant voor een minimale verblinding. Het toestel onderscheidt zich esthetisch door de 2 of 3 langwerpige lichtvlakken die gelijkmatig verdeeld zijn over het toestel.

Beschikbaar in volgende afmetingen:

596x596x45
1196x296x45

Beschermingsgraad: IP20
Levensduur LEDS: L90B10 60.000h
 L80B12 60.000h
Lichtkleur: CRI83 2700K, 3000K, 4000K
Omgevingstemperatuur: -15°C tot 40°C
Verblindingsgraad: UGR < 19
Certificaten: ENEC, MacAdam Step3
Garantie: 2 jaar

