SCOPE SURFACE

Een cilindrische LED opbouw armatuur met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren wit-wit, wit-goud, wit-rood, zwart-zwart en zwart-goud. De cilindervormige armatuur kan zowel opbouw als gependeld gemonteerd worden en is beschikbaar in diverse lengtes 210mm, 270mm en 350mm.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
Ø80x350  
Ø80x270  
Ø80x210

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L80B10 60.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Stralingshoek: 47°  
Dimbaar: beschikbaar met DIM Push, DIM 1-10V, DIM Phase Cut en DIM DALI  
Verblindingswaarde: UGR < 18  
Certificaten: ENEC, MacAdam Step2  
Garantie: 2 jaar



